**SPECIFICAȚII TEHNICE**

|  |
| --- |
| **LOTUL NR.1** |
| **Nr.** | **Articol**  | **Specificații tehnice** | **Cantitate**  | **Preț**  |
|  | Video colposcop cu monitor  | -Colposcopul trebuie să permită înregistrarea video a examinării.-Cap stereoscopic cu binoclu înclinat și focalizare micrometrică. -Sistem de iluminare coaxială prin obiectiv. -Sursă dublă de lumină rece cu halogen de 150W. -Conductor lumină rece prin intermediul cablului de fibră optică. -Filtru verde. -Oculare cu câmp larg de vizualizare: 10x . -Sistem Galilei, schimbător factor de mărire 5-pași. -Obiectiv principal de 300mm . -Gama de mărire: 2x până la 27x în 30 de scale. -Semnal de ieșire HDMI pentru monitor HD-Cuplare DIRECTA la PC prin cablu USB inclus pentru imagine LIVE USB-Software de baze de date si DRIVER inclus în dotarea standard – pentru cuplare directa PC.-Cap și brațe cu frâne. -Suport cu stabilitate mare: 5 roți cu frână. -Tensiune: 100/240V 50/60Hz, unit cu colposcop/monitor/tastatura - Monitor cu diagonala 21-22”-termen de garanție minim 24 de luni de la punerea în funcțiune. | 1 |  |
| **LOTUL NR. 2** |
| **Nr.** | **Articol**  | **Specificații tehnice** | **Cantitate**  | **Preț**  |
| 1. | Scaun consult ginecologic  | -3 secțiuni : una pentru șezut, una pentru spate și una pentru cap-Secțiunea pentru șezut fixă, prevăzută cu decupare pentru intervenții-Secțiunea pentru spate rabatabilă, reglabilă pe înălțime-Secțiunea pentru cap rabatabilă, reglabilă pe înălțime-Picioare inox-Cele 3 secțiuni să fie din burete rezistent acoperite cu material imitație piele lavabil.-Suporți picioare tip valva, reglabili pe toate direcțiile-Tava colectare inox, culisantă-Scăriță cu două trepte, inox-Structură complet demontabilă.-Dimensiuni: 180x62x75 (înălțime) cmAccesorii opționale:-Suport hârtie (a se indica prețul separat)  | 1 |  |
|  | Lampă de examinare portabilă | Lampă pe picior, cu lumină LED, cu braț flexibil, pentru a asigura o poziționare și focusare precisă asupra câmpului examinat. | 1 |  |
|  | Scaun rotativ pentru doctor | -Tapițerie din material sintetic, impermeabilă (de ex. piele artificială), lavabilă, Ø 33 cm -Înălțime reglabilă de la 53 la 68 cm | 1 |  |
|  | Dulap pentru instrumente | -Dulap, cu rafturi și ușă, potrivit pentru păstrarea instrumentelor medicale și a consumabilelor-Adâncime: 400 mm-Lățime: 500 mm-Înălțime: 1610 mm. | 1 |  |
|  | Dulap de sterilizare | -Funcție: sterilizare-Interval de temperatură: Min .: 5 °C , Max.: 250 °C -Tip: Aer cald, convecție naturală-Capacitate: 40 l | 1 |  |
|  | Pelvimetru Martin  | -Instrumentar obstetrică și ginecologie (din inox), rezistent la sterilizarea cu abur sub presiune (autoclav) sau sterilizare cu căldură uscată (pupinel)-Vârfuri boante-Dimensiuni: 33,0 cm. | 1 |  |
|  | Pensă port-tampon Rampley | Pensă Rampley - 18 cm, din oțel inoxidabil | 1 |  |
|  | Specul vaginal de unică folosință | -Steril - ambalaj individual, de unică folosință. -Realizat din material plastic non-toxic, non-alergic, non-iritant, transparent, pentru buna vizualizare a pereților, adaptat anatomic, cu șurub înserat transversal, dispus și înfiletat antero-posterior, cu opritor de siguranță, cu mâner ergonomic. | 50 |  |
|  | Cântar mecanic pentru adulți cu taliometru | -Înălțimea tijei în cm.: 75-200cm. -Gradație taliometru: 1mm-Capacitatea cântarului: 200 kg.-Gradație: 100 gr. | 1 |  |
|  | Stetoscop  | Model obișnuit, care permite auscultarea copiilor | 1 |  |
|  | Termometru non-contact cu infraroșu | -Indicator laser încorporat-Distanța efectivă: 5 ~ 15cm-Interval de temperatură corporală: 32,0 ℃ -42.9 ℃ -Display LCD mare, iluminat din interior;-Semnal sonor pornit/oprit;-Comutator °C/°F; | 1 |  |
|  | Cușetă medicală cu reglarea secțiunii capului  | -Lungime: 1900 mm-Înălțime: 745 mm-Sarcina de lucru sigură (SWL): 135 kg-Reglarea tetierei: -20 - +74 °-Saltea de bază (secțiuni, bucăți): 2-Greutate: 30 kg-Tapițerie din material sintetic, impermeabilă, lavabilă  | 1 |  |
|  | Paravan medical pliant mobil, cu 4 secțiuni | -Câmpul tubular din oțel cromat, perdele din material plastic și cu retardare a flăcării.-Montat pe roți de 50 mm.-Lungime: 42cm-Lățime: 200cm-Înălțime: 167cm | 1 |  |
|  | Masă pentru instrumente | -Construcție din oțel inoxidabil-Posibilitate de reglare a înălțimii-Rotabilă, să permită flexibilitate în mișcare-Dimensiuni aproximative:Lungime: 45cm.Lățime: 67 cm.înălțime: 90cm. | 1 |  |