**SPECIFICAȚII TEHNICE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTUL NR.1** | | | | |
| **Nr.** | **Articol** | **Specificații tehnice** | **Cantitate** | **Preț** |
|  | Video colposcop cu monitor | -Colposcopul trebuie să permită înregistrarea video a examinării.  -Cap stereoscopic cu binoclu înclinat și focalizare micrometrică.  -Sistem de iluminare coaxială prin obiectiv. -Sursă dublă de lumină rece cu halogen de 150W.  -Conductor lumină rece prin intermediul cablului de fibră optică.  -Filtru verde.  -Oculare cu câmp larg de vizualizare: 10x .  -Sistem Galilei, schimbător factor de mărire 5-pași.  -Obiectiv principal de 300mm .  -Gama de mărire: 2x până la 27x în 30 de scale.  -Semnal de ieșire HDMI pentru monitor HD  -Cuplare DIRECTA la PC prin cablu USB inclus pentru imagine LIVE USB  -Software de baze de date si DRIVER inclus în dotarea standard – pentru cuplare directa PC.  -Cap și brațe cu frâne.  -Suport cu stabilitate mare: 5 roți cu frână. -Tensiune: 100/240V 50/60Hz, unit cu colposcop/monitor/tastatura  - Monitor cu diagonala 21-22”  -termen de garanție minim 24 de luni de la punerea în funcțiune. | 1 |  |
| **LOTUL NR. 2** | | | | |
| **Nr.** | **Articol** | **Specificații tehnice** | **Cantitate** | **Preț** |
| 1. | Scaun consult ginecologic | -3 secțiuni : una pentru șezut, una pentru spate și una pentru cap  -Secțiunea pentru șezut fixă, prevăzută cu decupare pentru intervenții  -Secțiunea pentru spate rabatabilă, reglabilă pe înălțime  -Secțiunea pentru cap rabatabilă, reglabilă pe înălțime  -Picioare inox  -Cele 3 secțiuni să fie din burete rezistent acoperite cu material imitație piele lavabil.  -Suporți picioare tip valva, reglabili pe toate direcțiile  -Tava colectare inox, culisantă  -Scăriță cu două trepte, inox  -Structură complet demontabilă.  -Dimensiuni: 180x62x75 (înălțime) cm  Accesorii opționale:  -Suport hârtie (a se indica prețul separat) | 1 |  |
|  | Lampă de examinare portabilă | Lampă pe picior, cu lumină LED, cu braț flexibil, pentru a asigura o poziționare și focusare precisă asupra câmpului examinat. | 1 |  |
|  | Scaun rotativ pentru doctor | -Tapițerie din material sintetic, impermeabilă (de ex. piele artificială), lavabilă, Ø 33 cm  -Înălțime reglabilă de la 53 la 68 cm | 1 |  |
|  | Dulap pentru instrumente | -Dulap, cu rafturi și ușă, potrivit pentru păstrarea instrumentelor medicale și a consumabilelor  -Adâncime: 400 mm  -Lățime: 500 mm  -Înălțime: 1610 mm. | 1 |  |
|  | Dulap de sterilizare | -Funcție: sterilizare  -Interval de temperatură: Min .: 5 °C , Max.: 250 °C  -Tip: Aer cald, convecție naturală  -Capacitate: 40 l | 1 |  |
|  | Pelvimetru Martin | -Instrumentar obstetrică și ginecologie (din inox), rezistent la sterilizarea cu abur sub presiune (autoclav) sau sterilizare cu căldură uscată (pupinel)  -Vârfuri boante  -Dimensiuni: 33,0 cm. | 1 |  |
|  | Pensă port-tampon Rampley | Pensă Rampley - 18 cm, din oțel inoxidabil | 1 |  |
|  | Specul vaginal de unică folosință | -Steril - ambalaj individual, de unică folosință.    -Realizat din material plastic non-toxic, non-alergic, non-iritant, transparent, pentru buna vizualizare a pereților, adaptat anatomic, cu șurub înserat transversal, dispus și înfiletat antero-posterior, cu opritor de siguranță, cu mâner ergonomic. | 50 |  |
|  | Cântar mecanic pentru adulți cu taliometru | -Înălțimea tijei în cm.: 75-200cm.  -Gradație taliometru: 1mm  -Capacitatea cântarului: 200 kg.  -Gradație: 100 gr. | 1 |  |
|  | Stetoscop | Model obișnuit, care permite auscultarea copiilor | 1 |  |
|  | Termometru non-contact cu infraroșu | -Indicator laser încorporat  -Distanța efectivă: 5 ~ 15cm  -Interval de temperatură corporală: 32,0 ℃ -42.9 ℃  -Display LCD mare, iluminat din interior;  -Semnal sonor pornit/oprit;  -Comutator °C/°F; | 1 |  |
|  | Cușetă medicală cu reglarea secțiunii capului | -Lungime: 1900 mm  -Înălțime: 745 mm  -Sarcina de lucru sigură (SWL): 135 kg  -Reglarea tetierei: -20 - +74 °  -Saltea de bază (secțiuni, bucăți): 2  -Greutate: 30 kg  -Tapițerie din material sintetic, impermeabilă, lavabilă | 1 |  |
|  | Paravan medical pliant mobil, cu 4 secțiuni | -Câmpul tubular din oțel cromat, perdele din material plastic și cu retardare a flăcării.  -Montat pe roți de 50 mm.  -Lungime: 42cm  -Lățime: 200cm  -Înălțime: 167cm | 1 |  |
|  | Masă pentru instrumente | -Construcție din oțel inoxidabil  -Posibilitate de reglare a înălțimii  -Rotabilă, să permită flexibilitate în mișcare  -Dimensiuni aproximative:  Lungime: 45cm.  Lățime: 67 cm.  înălțime: 90cm. | 1 |  |